| Nordic Thingy:52 v2.0.0

### - b -

- BLE_TCS_MAX_DATA_LEN : ble_tcs.h
- BLE_TES_MAX_DATA_LEN : ble_tes.h
- BLE_TMS_CONFIG_COMP_INT_MAX : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_COMP_INT_MIN : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_MPUF_MAX : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_MPUF_MIN : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_PEDO_INT_MAX : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_PEDO_INT_MIN : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_TEMP_INT_MAX : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_TEMP_INT_MIN : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_WOM_MAX : ble_tms.h
- BLE_TMS_CONFIG_WOM_MIN : ble_tms.h
- BLE_TMS_MAX_DATA_LEN : ble_tms.h
- BLE_TSS_MAX_DATA_LEN : ble_tss.h
- BLE_UIS_LED_COLOR_MIX_MAX : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_COLOR_MIX_MIN : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_DELAY_MAX : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_DELAY_MIN : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_INTENSITY_MAX : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_INTENSITY_MIN : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_BREATHE_LENGTH : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_BREATHE_ONE_SHOT_LENGTH : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_CONST_LENGTH : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_MAX : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_MIN : ble_uis.h
- BLE_UIS_LED_MODE_OFF_LENGTH : ble_uis.h
- BLE_UIS_UUID_BUTTON_CHAR : ble_uis.h
- BLE_UIS_UUID_LED_CHAR : ble_uis.h
- BLE_UIS_UUID_PIN_CHAR : ble_uis.h
- BLE_UIS_UUID_SERVICE : ble_uis.h
- BLE_UUID_TCS_SERVICE : ble_tcs.h
- BLE_UUID_TES_SERVICE : ble_tes.h
- BLE_UUID_TMS_SERVICE : ble_tms.h
- BLE_UUID_TSS_SERVICE : ble_tss.h