<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="22.86" x2="48.26" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="22.86" x2="50.8" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50.8" y1="20.32" x2="50.8" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="2.54" x2="48.26" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="2.54" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>Compost Professor DIY
Feather Wing
Revision 1A
http://compostprofessor.com</text>
<text>Compost Professor DIY
http://compostprofessor.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="FEATHERWING">
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; - 6 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS1" library="microbuilder" package="FEATHERWING" value="FEATHERWING"/>
<element name="TLP5111" library="microbuilder" package="SOT23-6" value="TPL5111DDC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204/7" value="1M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204/7" value="TBD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204/7" value="TBD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0204/7" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="0204/7" value="TBD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-024X044" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THERMISTOR1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THERMISTOR2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PHOTO-POS" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PHOTO-NEG" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOIST-POS" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOIST-IN" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOIST-NEG" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLUE" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GREEN" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="MS1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MS1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MS1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MS1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="MS1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="MS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MS1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MS1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PHOTOTRANSISTORPIN">
<contactref element="MS1" pad="7"/>
<contactref element="PHOTO-NEG" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="THERMISTORPIN">
<contactref element="MS1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="THERMISTOR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOISTUREPIN">
<contactref element="MS1" pad="5"/>
<contactref element="MOIST-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="TLP5111" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="THERMISTOR2" pad="1"/>
<contactref element="MOIST-NEG" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="MS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="MS1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="PHOTO-POS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="MS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="MS1" pad="28"/>
<contactref element="TLP5111" pad="6"/>
<contactref element="TLP5111" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB">
<contactref element="MS1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="MS1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="MOISTUREPOWERPIN">
<contactref element="MS1" pad="24"/>
<contactref element="MOIST-POS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLUEPIN">
<contactref element="MS1" pad="23"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREENPIN">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MS1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="MS1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="REDPIN">
<contactref element="MS1" pad="19"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="MS1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="MS1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DELAY">
<contactref element="TLP5111" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DONE">
<contactref element="TLP5111" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="MS1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="TLP5111" pad="5"/>
<contactref element="MS1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BLUELEG">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREENLEG">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REDLEG">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
