<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting">
<description>&lt;b&gt;Harting Ribbon Cable Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
This library includes the former libraries ribcon.lbr and ribcon4.lbr.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CON40">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CON1" library="con-harting" package="CON40" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X20" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CON1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="CON1" pad="36"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="CON1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="CON1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="CON1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="CON1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="CON1" pad="23"/>
<contactref element="CON1" pad="38"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D/C">
<contactref element="CON1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="CON1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LITE">
<contactref element="CON1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="31"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
