<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>&gt;DATE</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>TOP LAYER</text>
<text>PCB Rev: </text>
<text>BOTTOM LAYER</text>
<wire x1="241" y1="222" x2="337" y2="222" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="337" y1="222" x2="368" y2="222" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="222" x2="368" y2="216" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="216" x2="368" y2="210" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="210" x2="368" y2="204" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="204" x2="368" y2="198" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="198" x2="368" y2="192" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="192" x2="368" y2="186" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="186" x2="368" y2="180" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="180" x2="368" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="174" x2="368" y2="102" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="368" y1="102" x2="241" y2="102" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="102" x2="241" y2="168" width="0.5" layer="46"/>
<text>Drill tolerance &lt; 2 mm drill</text>
<wire x1="241" y1="168" x2="241" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="174" x2="241" y2="180" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="180" x2="241" y2="186" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="186" x2="241" y2="192" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="192" x2="241" y2="198" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="198" x2="241" y2="204" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="204" x2="241" y2="210" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="210" x2="241" y2="216" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="216" x2="241" y2="222" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="216" x2="368" y2="216" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="337" y1="222" x2="337" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<text>+/- 0.1 mm</text>
<text>Drill tolerance &gt; 2 mm drill</text>
<text>+/- 10 %</text>
<wire x1="241" y1="210" x2="368" y2="210" width="0.5" layer="46"/>
<text>General tolerances</text>
<text>IPC</text>
<wire x1="241" y1="204" x2="368" y2="204" width="0.5" layer="46"/>
<text>Soldermask color</text>
<wire x1="241" y1="198" x2="368" y2="198" width="0.5" layer="46"/>
<text>Silkscreen color</text>
<wire x1="241" y1="192" x2="368" y2="192" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="186" x2="368" y2="186" width="0.5" layer="46"/>
<text>PCB Material</text>
<text>FR4</text>
<wire x1="241" y1="180" x2="368" y2="180" width="0.5" layer="46"/>
<text>Surface finish</text>
<wire x1="241" y1="174" x2="275" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<text>PCB Final thickness (without mask)</text>
<wire x1="275" y1="174" x2="337" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="337" y1="174" x2="368" y2="174" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="241" y1="168" x2="275" y2="168" width="0.5" layer="46"/>
<text>PCB Build up:</text>
<text>1.6 mm</text>
<text>HASL</text>
<wire x1="275" y1="174" x2="275" y2="168" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="277" y1="153" x2="349" y2="153" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="153" x2="349" y2="147" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="147" x2="277" y2="147" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="277" y1="147" x2="277" y2="153" width="0.5" layer="46"/>
<text>Copper 35 um +/-10 %</text>
<wire x1="277" y1="145" x2="349" y2="145" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="145" x2="349" y2="134" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="134" x2="277" y2="134" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="277" y1="134" x2="277" y2="145" width="0.5" layer="46"/>
<text>FR4 core 1530 um +/-10 %</text>
<wire x1="277" y1="132" x2="349" y2="132" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="132" x2="349" y2="126" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="349" y1="126" x2="277" y2="126" width="0.5" layer="46"/>
<wire x1="277" y1="126" x2="277" y2="132" width="0.5" layer="46"/>
<text>Copper 35 um +/-10 %</text>
<text>L1: Top</text>
<text>L2: Bottom</text>
<text>Silkscreen top</text>
<text>Drill drawing</text>
<text>Silkscreen bottom</text>
<text>Soldermask top</text>
<text>Soldermask bottom</text>
<text>Paste mask top</text>
<text>Paste mask bottom</text>
<text>&gt;OWNER</text>
<text>&gt;DATE</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>PN: </text>
<text>&gt;PCB_PN</text>
<text>&gt;PCB_PN</text>
<text>|</text>
<text>Drill drawing</text>
<text>Order form</text>
<text>Order form</text>
<text>Board outline</text>
<wire x1="169.0513" y1="85.8365" x2="169.0513" y2="8.1365" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="169.0513" y1="8.1365" x2="168.48878125" y2="7.57398125" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="168.48878125" y1="7.57398125" x2="39.48878125" y2="7.57398125" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="39.48878125" y1="7.57398125" x2="38.92625" y2="8.1365" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="38.92625" y1="8.1365" x2="38.92625" y2="85.8365" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="38.92625" y1="85.8365" x2="39.48878125" y2="86.39901875" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="39.48878125" y1="86.39901875" x2="168.48878125" y2="86.39901875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="168.48878125" y1="86.39901875" x2="169.0513" y2="85.8365" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="64.026340625" y1="46.8363" x2="43.9042" y2="46.8363" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="43.9042" y1="46.8363" x2="42.9042" y2="47.8363" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="42.9042" y1="47.8363" x2="42.9042" y2="63.8363" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="42.9042" y1="63.8363" x2="43.9042" y2="64.8363" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.9042" y1="64.8363" x2="64.026340625" y2="64.8363" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="64.026340625" y1="64.8363" x2="65.026340625" y2="63.8363" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="65.026340625" y1="63.8363" x2="65.026340625" y2="47.8363" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="65.026340625" y1="47.8363" x2="64.026340625" y2="46.8363" width="0.01" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Custom_Eagle_KD">
<packages>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
<package name="MTG_NP_M3_320X600">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ART_SN_8X24">
</package>
<package name="PAD_GND_HOOK_M">
</package>
<package name="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS">
</package>
<package name="DISP_7-SEG_2DIGIT_LTD-6410G">
</package>
<package name="CON_FFC_F32R-1A7H1-11032">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Custom_RCL_KD">
<packages>
<package name="R_POT_P160KNPD-4QA15A5K">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="DATE" value="28.7.2020"/>
<attribute name="OWNER" value="TL"/>
<attribute name="PCB_PN" value="000045"/>
<attribute name="REVISION" value="1.0"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FIDUCIAL1" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FIDUCIAL2" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FIDUCIAL3" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FIDUCIAL4" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FIDUCIAL5" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FIDUCIAL6" library="Custom_Eagle_KD" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL">
<attribute name="CODE" value="FIDUCIAL"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="X1" library="Custom_Eagle_KD" package="PAD_GND_HOOK_M" value="PAD_TEST_GROUND_HOOK">
<attribute name="CODE" value="DNP"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Do not populate"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="0"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="MTG1" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="MTG2" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="MTG3" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="ART2" library="Custom_Eagle_KD" package="ART_SN_8X24" value="ART_SN_LABEL-08X24">
<attribute name="CODE" value="SN Label"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="0"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="R1" library="Custom_RCL_KD" package="R_POT_P160KNPD-4QA15A5K" value="R_POT_20K_LIN_REVERSE_20%">
<attribute name="CODE" value="20k"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="BI Technologies / TT Electronics"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="P160KNPD-0EC25C20K"/>
<attribute name="PRICE" value="0.7"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Mouser"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="858-P160KNPD0C25C20K"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="D1" library="Custom_Eagle_KD" package="DISP_7-SEG_2DIGIT_LTD-6410G" value="DISP_7SEG_2DIGIT_LTD-6410G">
<attribute name="CODE" value="LTD-6410G"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Lite-On Inc."/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="LTD-6410G"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PRICE" value="1.4"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="160-1924-5-ND"/>
</element>
<element name="S2" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S3" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S4" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S5" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S6" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S7" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="S8" library="Custom_Eagle_KD" package="SWITCH_BUTTON_TE_FSM14JSMAS" value="SWITCH_MOM_SPST_13MM_FSM14JSMAS">
<attribute name="CODE" value="Button"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="FSM14JSMAS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="450-2161-ND"/>
</element>
<element name="X2" library="Custom_Eagle_KD" package="CON_FFC_F32R-1A7H1-11032" value="CON_FFC_32P_F32R-1A7H1-11032-32">
<attribute name="CODE" value="F32R-1A7H1-11032"/>
<attribute name="DNP" value="F"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Amphenol ICC (FCI)"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="F32R-1A7H1-11032"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PRICE" value="0.65"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Digi-Key"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="609-F32R-1A7H1-11032CT-ND"/>
</element>
<element name="MTG4" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="MTG5" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="MTG6" library="Custom_Eagle_KD" package="MTG_NP_M3_320X600" value="HOL_3.2/6.0_NP">
<attribute name="CODE" value="NP 3.2 mm"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="DNP"/>
<attribute name="MFG_PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="PRICE" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DNP"/>
<attribute name="SUPPLIER_PARTNO" value="DNP"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="S7" pad="3"/>
<contactref element="S8" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="POT_A">
<contactref element="R1" pad="B"/>
<contactref element="X2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="POT_B">
<contactref element="R1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="POT_W">
<contactref element="R1" pad="W"/>
<contactref element="X2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SW5">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SW6">
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SW7">
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SW8">
<contactref element="S8" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="7SEG_A1">
<contactref element="D1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="7SEG_B1">
<contactref element="D1" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="7SEG_C1">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="7SEG_D1">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="7SEG_E1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="7SEG_F1">
<contactref element="D1" pad="18"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="7SEG_G1">
<contactref element="D1" pad="17"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="7SEG_A2">
<contactref element="D1" pad="11"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="7SEG_B2">
<contactref element="D1" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="7SEG_C2">
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="7SEG_D2">
<contactref element="D1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="7SEG_E2">
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="7SEG_F2">
<contactref element="D1" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="7SEG_G2">
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="7SEG_DP1">
<contactref element="D1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="7SEG_DP2">
<contactref element="D1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="13"/>
<contactref element="D1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
